한국환경포장진흥원 공고 제2018-01호

'18년 친환경 우수 포장 표지(Green Packaging Mark)

인증 사업 시행 공고

단체표준 “친환경 포장 표지 평가 기준”에 준거한 2018년도 친환경 우수포장 표지    (GP마크)인증 사업 시행 계획을 다음과 같이 공고 합니다.

2018년 5월  1일

(사)한국환경포장진흥원 원장

1. 사업 목적

국내‧외에서 판매되거나 개발되어 판매 예정인 제품의 포장을 심사·평가하여 친환경 우수 포장으로 선정된 포장에 대하여 “그린패키징 마크(Green Packaging Mark, 이하 GP 마크)” 상품포장으로 인증하고 일정기간 인증마크인 “GP 마크”를 부착‧활용할 수 있도록 함으로써,

○ 포장폐기물 감량 정책차원에서 기업의 환경친화적 포장기술 및 포장디자인 개발을 유도하며 환경 보호 및 자원 절약과 녹색 성장에 기여

○ 포장관련기업은 GP 마크 홍보를 통하여 자사 상품판매 촉진과 수출증가로 기업의 이윤증대를 도모

○ 소비자들의 친환경포장 제품 구매욕구 충족 및 친환경포장에 대한 관심고취 등으로 범국가적으로 친환경포장 인식 확산 등에 기여함

2. 주 최

(사)한국환경포장진흥원

3. 신청 자격

○ 포장재 생산, 가공 제조자

○ 제품의 포장 기술 및 포장 디자인 개발자 등 포장 관련 종사자

○ 친환경 포장을 적용한 제품 제조업자

4. 공모 대상

공모일로부터 2년 전에 국내에서 판매·유통되고 있거나 개발 중인 아래의 사항에

해당되는 단위제품 또는 종합제품의 포장

○ 음식품류 : 가공식품, 음료, 주류, 제과류, 건강보조식품 등

○ 잡화류 : 완구류, 문구류, 신변잡화류 등

○ 화장품류, 세제류, 의약외품류, 전기전자제품류

○ 1차식품류 등 그 외 제품

- 다만, 아래의 사항에 해당되는 포장은 제외

‧ 특허법, 실용신안법, 디자인 보호법, 상표법 및 저작권 등 국내외 관련법규에   의한 법적 분쟁이 있는 포장

‧ 다른 상품 포장을 표절한 것으로 인정되는 포장 디자인

‧ 공공질서 또는 미풍양속을 해친다고 인정되는 포장

‧ 친환경 우수포장 마크제 선정 공모에 이미 신청하였던 포장

5. 접수기간 및 제출방법

○ 접수기간 : 2018. 5.1～(수시접수)

○ 제출방법 : 온라인, 우편‧택배 또는 방문 제출(단, 출품물은 우편‧택배 또는 방문제출)

○ 제출서류 : 출품신청서(서식 1), 출품물 설명서(서식 2), 기타자료(특허, 실용실안, KS인증, 환경마크 등 관련 증빙서류), 출품물(2개 이상) 등

○ 접수 및 문의처

- 주소 : (우) 17077 경기 용인시 기흥구 중부대로746번길 11-1(상하동)

(사)한국환경포장진흥원 GP마크 담당자

- 홈페이지 : www.kepi-pack.com  이메일 : kepi@kepi-pack.com

- 담당자 : 김혜영 (전화 : 02-865-7880, FAX : 02-855-9561)

○ 출품물 반환기간 : 심사 종료 후 10일 이내

- 기간 중 반출하지 않은 출품물은 진흥원에서 임의 처분

6. 심사·평가 방법

○ 심사·평가일정: 년 4회 실시(3월, 6월, 9월, 11월)

- 신청품 수에 따라 일정은 변경될 수 있음

○ 심사위원회: 심사 전문성 및 공정성을 확보하기 위하여 정부 및 산‧학‧연 포장 관련 전문가를 포함하여 심사위원회를 구성(5명 내외)

단,심사는 비공개로 하며, 심사에 참가한 위원은 심사과정에서 알게 된 기밀을 누설    하여서는 아니 됨.

○ 1차 심사: 신청서류의 적정 구비 여부 및 기본 요건 적부 심사

다만, 아래 사항에 해당하는 경우 신청서를 반려할 수 있음

‧ 신청분야 소재 및 상품포장 심사 대상이 신청 대상 품목에 해당 하지 않은 경우

‧ 환경포장기술 또는 사업인증 신청자가 기술 및 디자인 보유자와 동일하지 않을 경우

‧ 기술의 내용을 현장에서 확인할 수 없는 경우 또는 제시된 기술 및 디자인 내용이   평가를 진행할 수 없을 정도로 미흡하게 작성되었다고 판단되는 경우

‧ 반려 또는 부적합 판정을 받은 기술 자료의 보완 또는 기술의 개선, 보완이 없이  다시 제출한 경우

‧ 신청자가 신청서의 취하를 요청하는 경우

‧ 2차에 걸쳐 보완 요구를 하였으나 특별한 사유 없이 신청서 및 관련서류를 보완  제출하지 않은 경우

○ 2차 심사:  심사위원회에서 산업표준법  제27조에 의거 제정 등록된 단체표준

“친환경 포장 표지 평가 기준” 에 따라 종합평가표를 작성하여 심사

- 친환경 설계 평가:

감량, 재사용, 재활용, 폐기 부문 및 재활용 제도이행, 분리 배출 표시 등

“친환경 포장 표지 평가 기준”에 의함

- 부문별 친환경성 점검·평가

‧ 포장 부문별 인쇄, 라미네이션‧알루미늄 증착, 라벨 등 에코포장 디자인 측면과 감량, 재사용‧재활용, 처리 등 3R 포장설계 평가

- 공통 점검 및 검증 사항

· 중금속 함량, 포장 내 위험 물질의 측정 및 검증, 위생·안전 부문 평가

○ 심사요령

- 재활용이 용이하도록 제품 설계단계부터 재활용성을 평가하는 “포장재 재질

사전 평가제” 시범사업에 참여하여 자원순환형 포장 인증서를 받은 제품과

“그린 패키징 공모전”에서 특선 이상 작은 가산점 부여

- 심의위원회에서는 상품포장과 관련된 발명특허, 신용신안특허 등 기술 입증 및 출품된 제품 포장 기능에 대한 시험, 분석결과 등이 필요할 경우, 관련 자료를 추가 요청할 수 있음

- 신청한 친환경포장 및 디자인을 확인하기 위하여 관계기관의 의견을 듣거나, 관계 전문가가 위원회에 출석하여 의견을 개진할 수 있음.

- 이의 신청으로 심의위원회가 개최되는 경우에는 해당 이의 신청자 또는 설계 담당 관계자를 위원회에 출석시켜 필요한 의견을 진술시킬 수 있음.

- 심의위원장은 위원별로 심사·평가한 각 부분의 점수를 합하여, 위원별 점수 중

최고 및 최저점수를 제외한 평균한 점수를 소수점 아래 둘째자리에서 반올림

최종 평가 점수를 산정하고 종합평가표를 작성, 합격여부를 판정함

- 최종점수(100점 만점으로 환산)가 70점 이상이면 적합, 70점 미만이면 부적합

처리

7. 심사 선정 결과

GP 마크 인증을 위한 심사 결과는 진흥원 홈페이지 게재 및 개별 통지하며, 선정된 제품에 대하여 포장 관련 신문‧잡지 등에 게재하여 홍보

8. GP 인증 마크 및 사용 절차

○ 마크 기본 디자인

○ 인증 마크 사용료

- 선정된 포장에 대하여는 진흥원과 신청자(업체)간에 상호약정을 통하여 3년간

마크 사용 인증을 원칙으로 함

- 약정 기간 동안 인증 마크를 제품 포장에 부착 또는 인쇄하여 사용하며, 설명서, 보증서 및 웹 사이트에 홍보용으로 사용 가능

- 3년간 사용료를 납부하되, 부득이한 경우 1년 단위로 사용료를 납부할 수 있음

- 3년 약정 이후 기간 연장에 따른 사용료는 연장 조건 등을 감안하여 기존 약정된

사용료의 50% 감면

○ 인증서 발급 및 변경 관리

- 인증된 포장 제품 1점당 1매 발부를 기본으로 하되, 추가 발급이 필요한 경우 진흥원과 별도 협의하여야 함

- 회사명, 상품포장명, 형식명 등 주요사항이 변경될 경우 관련 증빙서류와 함께 변경신청서를 작성‧제출하여 인증서를 재발급 받아야함

단, 참여포장기술인 및 디자이너 변경은 불가

9. 홍보 및 지원

○ (사)한국환경포장진흥원이 주관하는 세미나 및 전시회에 참가 지원

○ 매년 GP 마크 선정집 제작, 배포로  GP 마크 인증 제품 및 기업 홍보 지원

○ 진흥원 홈페이지 및 신문·잡지 등 언론 홍보 지원

○ 중소기업이 GP마크 취득을 위하여 자사 부담으로 진흥원에 기술지도를 의뢰할 시 지도위원 선정 및 위촉, 지도 관리 등 포장기술 지도 지원

○ GP 마크 인증 제품이 그린패키징 공모전에 출품할 경우 심사·평가 시 가점(총점의 5～10% 이내) 부여

< 서식 1 >

친환경 우수포장 마크제 선정 출품 신청서

신청대상 분류 (출품제품명)				접수번호
회사명				대표자
주 소
전화번호
업 종				구 분		대 기 업 ( ) 중소기업 ( ) 개 인 ( )
생산제품
종업원수	임 원		행정직		기술직		생산직
매 출 액 (단위:백만원)	전년도 매출액
신청자	소 속				전화번호
					FAX
	성 명	(서명)			E-mail
귀 진흥원에서 주최하는 친환경 우수포장 마크제 선정에 위와 같이 신청서를 제출합니다. 2018년 월 일 신청 회사명 : 대 표 자 : (인 또는 서명) 사단법인 한국환경포장진흥원장 귀하
구비서류	• 현물공시품 또는 시작품 개발 기술 설명서 (표-2) • 포장재 및 부자재 중금속(Hg, Pb, Cd, Cr⁶⁺) 함량치 성적서 • 기타 증빙 자료 (카다로그, 사양서, 특허증) • 사업자 등록증 사본

< 서식 2 >

출품물 설명서

1. 관련 제품 및 시제품 사진

※ <별표1> 부문별 친환경성 점검· 평가 항목 및 <별표2>의 공통 점검 및 검증 사항 평가

항목을 참조하여 해당되는 사항에 중점적으로 개발한 특징을 기술 요망.

- 여백이 부족할 시는 별도 용지에 자세히 기술하여 첨부 요망 -

○ 포장재료 :

○ 포장치수 :

○ 개발방법 :

2. 개발 기술 설명서(기술적 특징,기능적 특징으로 구분)

(참 고)

평가 요령

○ 배점 및 평점

<별표1,2>평가 항목에 대한 배점은 세부평가 요건 당 10점으로 한다.

다만, 평가 항목이 대상 포장제품 설계와 상관관계가 없을 시는 그 항목을 제외시키    거나 변경할 수 있다.

○<별표3> 에 의한 평가

1)친환경성은 100%를 기준으로 하여 다음과 같이 환산한다.

평가점수의 합

친환경성(%) =                      X100

총 배점 점수의 합

보기: 120(평가 획득 점수) / 150 (총 배점 점수 합계) X100 = 80(%)

다만,<별표1>의 평가항목 중 평가요건인 포장 공간비율 및 포장횟수 규정 준수 사항이 불량으로 평가되었을 경우에는 다른 평가 항목의 평가와 상관없이 부적합 처리 한다.

2) 평가

∙ 1등급 : 80% 이상 (매우 잘하고 있음)

∙ 2등급 : 70% 이상 ~ 80% 미만 (잘하고 있음)

∙ 3등급 : 50% 이상 ~ 70% 미만 (보통)

∙ 4등급 : 25% 이상 50% 미만 (개선을 고려하여야 함)

∙ 5등급 : 20% 미만 (반드시 개선해야 함)

○ 종합평가와 확인

부문별 평가에 의한 결과를 <별표3>의 개별표준사항에 평가요약의 형태로 기록 및    확인 한다.

< 별표 1>

부문별 친환경성 점검 ∙ 평가표

1. 포장일반

제품 포장의 명칭 :	평가항목 : 2의 점검사항 및 평가 항목
주로 사용된 포장재명 :
공급자 :

2. 점검 사항 및 평가 항목

2.1 낱포장 ∙ 단위포장

부문별		평가항목	세부평가 요건	평가		비고
재질	포장형태			배점	평점
종이 및 판지	•지기 (종이상자) •액체용팩 •지관(지통) • 지대 (종이봉투)	감량∙감용 (reduction)부문	a) 유통 ∙ 판매 조건에 부합된 포장재 사용량의 최소화 설계 - 포장재의 면적(치수), 용적축소 - 포장재 두께 및 무게 적정 감량 - 포장재료비 절감 b)단위 포장 설계 시 포장 치수 축소 설계 - 제품(내용물) 적정배열 을 통한 포장치수 축소 - 포장내부의 불필요한 포장요소 및 구성품 제거 - 사용된 포장재의 전 체적 무게 감량 c) 과대 ∙ 과잉 포장을 지양한 적정 포장 설계 - 환경법규 관련 규제 사항 준수
		재활용 (recycling) 부문	a) 재생, 재활용이 용이 하도록 단일 포장재 설계 - 주재 (상자, 용기)와 부 재(칸막이, 보호 장치, 완충 구조, 라벨 등)의 같은 재질 설계 b) 기능상 부속재를 다 른 재질로 사용할 경 우 부속재가 쉽게 분 리 되도록 설계 - 물리적 힘만으로 쉽게 분리되는 구조 - 부속재를 접착제로 붙 일 경우 열탕이나 가 성소 다수 에서 쉽게 분리 되도록 설계 c) 고지로서 회수 재활 용하기 어렵게 하는 가공 지양 - 합성수지 라미네이팅, 수지코팅, 알루미늄 라 미네이팅, 유지함침, 왁스 코팅 등 다만, 포장 기능상 특별히 필요한 경우는 예외 - 접합부 및 분리 조립 이 가능한 경우를 제 외하고는 종이 이외의 재료 미사용 - 접합부에는 고무계 접 착제나 금속제, 또는 합성수지 접합도구 (침,리벳,밴드)미사용 d) 친환경 인쇄 - 칼라 인쇄 면적의 적정 축소 - 적정인쇄도수 ∙ 낱포장 ∙ 단위포장 표면: 가급적 6도 이내 ∙ 후면 : 무인쇄 ∙농산물 포장표면 : 가급적 4도이내 - 무파우더 인쇄 - UV인쇄지양(식품포장) e) 친환경 인쇄 가공 - 금 ∙ 은박 인쇄 지양 - 친환경 잉크 사용 ∙ 중금속 허용치 이내 - 가급적 무용제 콩기 름 잉크 (식품포장) f) 재생 원료 사용 ∙ 포 장재 설계 다만, 식품, 화장품, 위생 용품의 1차 포장에 사용 하는 포장재는 예외 g) 포장재 분리표시
합성수지 포장재	∙플라스틱 소형 필름대 (2방,3방,4방 봉함대) ∙시트형 포장대	감량∙감용 (reduction) 부문	a) 포장재 사용량을 최소화한 설계 - 포장재의 면적 (치수) 이나 용적을 축소 - 두께 및 무게 적정 감량 b) 봉함부위 적정치수 설정 (15mm이내) c) 과대 ∙ 과잉포장을 지양한 적정포장 설계
		재 활 용 (recycling) 부문	a) 포장재의 재활용성을 높이도록 한 설계 - 재질은 1종류의 중합 체 또는 재활용 가능 한 혼합재료 설계 - 부착된 라벨 및 스티 커 등은 동일 재질이 거나 재활용에 지장 을 주지 않은 것 b) 적정 친환경 인쇄 가공 - 잉크에는 규정된 중금속 함량 또는 유해 물질이 없는 것 (식품포장) - 인쇄 도수 : ∙낱포장, 단위포장 : 가급적 6도 이내 ∙농산물 포장 : 가급적 5도 이내 ∙인쇄 용제 : 인체에 해로운 유해물질이 없을 것 c) PVC 및 PVC 첩합 코팅한 가공재의 사 용 규제 준수 d) 무게 25g이상, 평탄 부문이 200mm이상 인 포장재에는 분리 배출 표시
	용기 (통,병)	감량∙감용 (reduction) 부문	a) 유통, 판매조건에 부 합된 포장재 사용량 의 최소화 설계 - 포장재 면적 축소 - 포장재 무게 및 두께 적정 감량 b) 과잉, 과대 포장을지 양한 설계
		재사용 (reuse) 부문	a) 재사용에 적정한 용 기의 형태 및 강도 설계 - 실용적이고 편리한 구 조 - 세정, 세척, 수리 할 수 있는 구조 b)특정회수(retceruable) 시스템에 적정한 구조 및 용기의 강도 설계 c) 규정된 리필 가능한 재사용 용기 설계 - 적정 형태, 치수 강도
		재활용 (recycling) 부문	a) 전량폐재 및 일정 비 율 폐재를 혼합한 용 기 설계 다만, 식품, 화장품, 위 생용품의 1차 포장에 사용되는 포장재는 예 외 b) 동일 재질 또는 재활 용 가능한 혼합재료 로 재활용에 지장을 주지 않는 재료의 설 계 c) 회수 불가능한 포장 폐기물 부담금 지불 포장재의 감량 설계 d) 분리배출 표시
유리, 금속	∙유리병 ∙알루미늄 캔 ∙철 캔	감량∙감용 (reduction)부문	a) 유통 조건에 지장을 주지 않는 범위 내에 서 포장재의 면적(치 수) 두께, 무게 등 축 소 ∙ 감량 설계 b) 과대 ∙ 과잉 포장을 지양한 적정 용량 설 계
		재사용 (reuse) 부문	a) 재사용에 적정한 용 기의 형태 및 강도 설계 - 실용적이고 편리한 구 조 - 세정, 세척 할 수 있는 구조 - 특정회수 (returnable) 시스템에 적합한 치 수, 강도 설계 b) 규정된 리필 가능한 재사용 용기 설계 - 치수, 강도, 형태
		재활용 (recycling) 부문	c) 포장재에 라벨, 스티 커를 부착할 경우에 는 지지체는 열탕이 나 알칼리 해리수에 서 쉽게 분리하여 제 거 할 수 있을 것 d) 금, 은박 인쇄 지양 e) 전량 또는 일정 비율 재생원료를 혼합한 포장재 용기설계 f) 분리배출 표시
합 계

부문별		평가항목	세부평가요건	평가		비고
재질	포장형태			배점	평점
지류, 합성수지,기타	∙칸막이 ∙지지재 ∙ 라벨 ∙완충구조∙기타	감량∙ 감용 (reduction) 부문	a) 유통조건에 부합하여 사용 부재 면적, 두께, 감량 b) 비친환경 포장부재 친환경 포장재로 대체 설계 보기, 발포 폴리스티렌(EPS) 감량 및 지제 또는 골판지 대체 설계 등
		재활용 (recycling) 부문	a) 주재와 부재 (칸막이 보호장치, 완충구조, 라벨)의 재질이 다를 경우 쉽게 분리 되도록 설계 - 물리적 힘만으로 쉽게 분리 되는 구조 - 부속재를 접착제로 붙일 경우 열탕이나 가성소다수에서 쉽게 분리 되는 구조 b) 1차적으로 폐기 (소각, 매립)가 용 이한 포장 부재 설계 - 폐기물 부담금 지불 포장재의 대체 포장 설계 - 플라스틱 완충재 대체 포장재 개발 - 라벨에 알루미늄 재질 사용 지양 c) 포장 부재 설계 접착 도구를 사용 할 경우 - 고무계 접착제나 점착제 사용 지양 - 재질이 다른 금속제 또는 합성수지 제 접합도구 사용 지양 d) 전량 또는 일부 재생 원료 포장재 사용 설계 e) 포장 폐기물 부담금 지불 부재의 감량 설계
합 계

2.2 속포장

2.3 겉포장

부문별		평가항목	세부평가요건	평가		비고
재질	포장형태			배점	평점
종이, 판지	∙골판지상자 ∙ 외부 포장용 파이버 상자	감량∙감용 (reduction) 부문	a) 포장재 및 상자 적정 감량 ∙ 감용 설계 - 골판지 원지 적정 배합 및 원지 감량 - 상자 면적 축소 (칸막이, 완충재 등 개선)
		재활용 (recycling) 부문	a) 고지로서 회수, 재활용하기 어려운 가공 지양 - 합성수지 라미네이팅 - 수지 코팅 - 유지 함침 등 b) 적정 인쇄 도수 - 골판지 겉포장 : 2도 이내 c) 전량 또는 일정 비율 재생원료 포장재 사용 설계 d) 분리 배출 표시
합 성 수 지	콘 테 이 너	감량∙감용 (reduction) 부문	a) 적정강도 ∙ 치수 및 구조 설계로 포장재 감량 및 감용
		재사용 (reuse) 부문	a) 유통구조 (파렛트 치수)에 적 절히 배합 가능한 재사용 용기 치수 설정 - 가급적 파렛트 1,100X1,100와 1,200X1,000m/m의 2가지 중 적재효율 90%이상 배합 할 수 있는 치수 설정 b) 재사용에 적정한 용기의 형태 및 강도의 표준화 - 실용적이고 편리한 구조디자인 - 세정, 세척, 수리 할 수 있는 구조 - 특정회수 (returnable) 시스템에 적정한 용기의 강도 설정
		재활용 (recycling) 부문	a) 폐기 시 분리과정을 거치지 않고 재생산 공정에 투입할 수 있도록 단일 포장재료 설계 b) 필요 시 단일 재료가 아닌 부 재를 사용할 경우 쉽게 분리 될 수 있도록 설계 c) 전량 또는 일정 비율 폐재의 재생 원료를 사용한 포장재 설계 d) 분리표시
기타	복합 겉포장재 용기 및 상자 (나무, 골판지, 플라스틱, 금속 등 복합용기)	감량∙감량(reduction) 부문	a) 적정강도 ∙ 치수 및 구조 설계 로 포장재 감량 및 감용
		재 사 용 (reuse)부문	a) 유통구조 (파렛트 치수)에 적절히 배합 가능한 재사용 용기 치수 설정 - 가급적 파렛트 1,100X1,100와 1,200X1,000m/m의 2가지 중 적재효율 90%이상 배합 할 수 있는 포장 치수 설정 b) 재사용에 적정한 용기의 형태 및 강도의 표준화 - 실용적이고, 편리한 구조 - 수리할 수 있는 구조 - 특정회수 (returnable) 시스템에 적정한 용기의 강도 설정
		재활용 (recycling) 부문	a) 2개 이상의 포장재로 설계 할 경우, 재료 별로 각각 쉽게 분리 할 수 있도록 설계 b) 폐재의 재생원료를 사용 할 수 있는 포장재의 경우 전량 또는 일정 비율 재생 원료를 사용한 포장재로 설계 c) 분리표시
합 계

<별표 2>

공통 점검 및 검증 사항

부문별	평가항목	세부평가요건	평가		비고
			배점	평점
중금속 함량	폐기 (disposal) 부문 (소각, 매립)	a) 포장재 및 부재의 폐기 (소각, 매립)시 중금속 (납, 카드뮴, 수 은, 6가 크로뮴) 함량이 허용치 이내 일 것 - 포장재 (종이류, 합성수지, 기타 속 포장재) - 포장 부재 (코팅제, 접착제, 착색 제, 잉크 안료 등) b) 플라스틱 용기의 착색을 위한 마스터 배치 사용 원칙적 배제
포장 내 위험 물질의 측정 및 검증	폐기 (disposal) 부문 (소각, 매립)	a) 소각 시 유해 가스 (CO,Cl₂, 환경호르몬) 적정기준 배출 및 방 사능 배출 없이 에너지 회수가 가능한 재료 설계 b) 다이옥신 등 위험 물질 생성과 관련된 환경 법규상의 PVC 및 PVC 첩합, 코팅한 가공재의 사용 규제 준수 c) 기타 매립 시 토양에 위해를 입히는 썩지 않는 포장재 감량 설계 - 플라스틱의 경우 생분해성, 광분 해성 필름 설계 검토 및 이행 - 환경 법규상의 합성수지 재질 포 장의 연차별 기준 준수
위생 ∙ 안전 부문	식품포장	a) 식품포장 1차 포장재는 원료 및 제조과정에서 남아있는 미반응 잔유 모노머물질의 혼입과 생성 이 예상 되는 불순물이 없는 것 b) 식품 포장재의 라미네이팅 및 코팅 인쇄 가공 시에는 인체에 유해한 요소 및 냄새 오염 제거
합 계

<별표 3>

표준 준수 종합 확인서

1. 포장일반

제품 포장의 명칭 :	평가항목 : <별표1>의 2
주로 사용된 포장재 :
공급자 :

2. 친환경성 평가 요약

확인 : √표

표준/보고서	평가 요건 및 점검 결과	확인		비고
		적합	부적합
1. 낱포장 (단위포장)	세부 평가 요건에 대한 종합평가 ∙ 평점 : ∙ 친환경성(%) :
2. 속포장	세부 평가 요건에 대한 종합평가 ∙ 평점 : ∙ 친환경성(%) :
3. 겉포장	세부 평가 요건에 대한 종합평가 ∙ 평점 : ∙ 친환경성(%) :
4. 공통 점검 및 검증 사항	세부 평가 요건에 대한 종합평가 ∙ 평점 : ∙ 친환경성(%) :
합 계

3. 확인서

상기 2와같이평가요약한결과이포장은이표준의요건에 (적합, 부적합) 한 것으로 확인합니다.

년     월     일

평가자(조직) :

직       위 :

서       명 :